
**Návod k domovnímu telefonu**

****

1. Na venkovním tablu zmáčkneme tlačítko příslušného bytu – ozve se vytáčecí tón.

2. Domácí telefon začne zvonit.

3. Zvedneme sluchátko a provedeme hovor v délce trvání minimálně 1s, poté zmáčkneme tlačítko pro otevření zámku.

4. Otevření zámku je potvrzeno tónem.

Pokud v některém z těchto kroků dojde k chybě, operace se neprovede.